**IndustryLUX LANARA 2.0 DALI**

**Artikelnummer –** 441250150027

**licht**line **LED-Hallentiefstrahler | 22.500 lm | 150 W | 5000 K | 1.215 mm | DIP-Schalter | DALI**

* LED-Hallenflächenleuchte mit Durchgangsverdrahtung.
* Einfache, schnelle Montage.
* Für die direkte Montage an Wand oder Decke. Abhängung möglich, nicht im Lieferumfang enthalten.
* Befestigungsklammern mit Schraube zur Diebstahlsicherung liegen bei. Die Schraube ist außermittig angebracht und muss während der Montage nicht entfernt werden.
* Befestigung über die komplette Leuchtenlänge möglich. Vorhandene Bohrlöcher können zur Montage verwendet werden.
* Das Vorschaltgerät ist in die Leuchte integriert.
* Hohe Effizienz von 150 lm/W.
* Leistung mittels DIP-Schalter einstellbar (100 | 75 | 50 %).
* Die glatte Oberfläche hat eine geringe Verschmutzungsneigung und ist leicht zu reinigen.
* Staubdicht, geschützt gegen Strahlwasser und schlagfest bis 5 J.
* Lichtsteuerung via DALI und Einbindung in DALI-kompatible Smart-Lighting-Systeme möglich.
* Lange Lebensdauer, hoher Lichtstrom, gute Farbwiedergabe, breitstrahlend.
* Besonders gleichmäßige Lichtverteilung durch die diffuse Abdeckung.
* Flickerfrei.
* Geringer Wartungsaufwand.
* Energieeinsparung bis zu 60 % gegenüber einer herkömmlichen Hallenflächenleuchte.
* Bruchsicher, besonders geeignet für den Einsatz in IFS-/BRC-zertifizierten Bereichen.
* Ballwurfsicher nach DIN 18032-3.

**Technische Daten**

**Lichttechnik**

Abstrahlwinkel: 110°

Farbtemperatur: 5000 K

Farbtoleranz (MacAdam): < 5 SDCM

Farbwiedergabe CRI (Ra): > 83

Bemessungsspitzenlichtstärke: 8.139 cd

LED-Anzahl: 660

**Leistung**

Lichtausbeute: 150 lm/W

Systemleistung: 150 W

Leuchtenlichtstrom: 22.500 lm

Dimmbar: DIP-Schalter | DALI

**Eigenschaften**

Durchgangsverdrahtung: Loop-in, Loop-out

Anschluss: Klemme | max. 7 x 2,5 mm²

Leistungsfaktor: > 0,95

Schaltzyklen: > 500.000

Nennspannung: 220 – 240 V AC, 50/60 Hz

**Gegebenheit**

Abmessung: 1.215 x 150 x 82 (104) mm

Gewicht: 3,3 kg

**Belastbarkeit**

Schutzklasse: II

Schlagfestigkeit: IK08

Schutzart: IP65

Garantie: 5 Jahre

Lebensdauer: > 50.000 h [L80, B10]

Betriebstemperatur: -20 bis +50 °C

Lagertemperatur: -30 bis +60 °C

Abdeckung: Diffus

Material (Abdeckung): PC

Material (Gehäuse): Aluminium, PC

Kennzeichnung: CE | D

Hersteller: **licht**line GmbH

**Zubehör**

Seilabhängung: 724786020029

Montageplatte für 2 – 3 Leuchten: 474459060033

Sensorclip für IndustryLUX LANARA 2.0: 442711250083